
芜湖学院奇瑞产教融合实践中心楼顶不锈钢围边发光字制作项目合同

甲方：芜湖学院（简称甲方）
乙方： 有限公司（简称乙方）

一、项目概况
1.项目名称：芜湖学院奇瑞产教融合实践中心楼顶不锈钢围边发光字制作项目
2.项目内容：芜湖学院奇瑞产教融合实践中心楼顶不锈钢围边发光字制作
二、合同价格：
1.本项目合同总价为人民币（大写）    元整（￥    .00元），包含所有材料费、人工费、机械使用费、运输费用、税费等。
2.上述总价已包括了所有预见和不可预见的费用，除因设计变更、法律法规调整或双方书面协议或因甲方原因导致的额外费用外，总价不作调整。
3.乙方应在运输、安装、调试过程中为设备投保相关财产保险，保险范围包括运输损失、安装及调试期间的意外损坏。因乙方未投保或保险不足导致甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。 乙方不得以任何理由要求增加费用，甲方无义务承担除上述约定外的任何额外费用。
三、服务内容
	序号
	
	项目名称
	规格尺寸（mm)
	材质工艺
	品牌
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	楼顶不锈钢围边发光字
	楼顶钢架结构
	1、 西侧钢架结构
50400mm*6000mm
2、 北侧钢架结构
33600mm*6000mm
	1.工艺：50*50*3热镀锌方管焊接主立体钢架，40*40*3热镀锌方管焊接内部斜拉加固；
2.所有钢结构做双层除锈+防腐防锈处理；
3.1.5钢板预埋件，膨胀螺栓固定女儿墙，墙面施工面二次防水处理；
	
	504
	平方
	
	

	2
	
	不锈钢围边发光字
	1、 学校LOGO(西侧)
3500mm*3500mm
2、 学校LOGO(北侧)
2300mm*2300mm
3、奇瑞LOGO(西侧)
5900mm*2200mm
4、奇瑞LOGO(北侧)
3900mm*1500mm
5、西侧发光字
   2150mm*2000mm*14个
6、北侧发光字
   1500mm*1300mm*14个
7、圆点造型
   西侧直径80mm,北侧直径50mm
	1.工艺：1.2不锈钢折边字形，蓝色超透亚克力导光板雕刻，底板镀锌铁板；
2.LED光源额定输入12V，额定功率1.8W；四眼外露LED光源模组 （光色可选），四眼灯模块边到边间距合理且等距，分布均匀。具备良好的防水性能，晶元芯片须具有寿命长，衰减低，亮度高，色彩饱和度好，发光角度大，光色一致性等特点。（光源质保三年），夜间发蓝光。
	[bookmark: _GoBack]
	122
	平方
	
	

	3
	
	防水变压器
	/
	1、 功率400W，12V;
2、 输出电流：33.33A
3、 输出电压：12V
4、 防水等级：IP65
	
	60
	个
	
	

	4
	
	强电进线
	/
	1、规格型号：RVV-3×4 mm²
2、国标无氧铜芯线，具有阻燃、防潮、耐腐蚀特性；
	
	40
	米
	
	

	5
	
	低压主线
	/
	1、 规格型号：RVV-2×2.5 mm²
2、 国标无氧铜芯线，具有阻燃、防潮、耐腐蚀特性；
	
	90
	米
	
	

	6
	
	配管
	/
	1、 规格型号：金属软管（φ20）
2、 外露线路需穿管保护；
	
	100
	米
	
	

	7
	
	配电箱
	500×600×200 mm
	1、 不锈钢材质；
2、 防护等级不低于IP65，具备防雨、防尘、防腐蚀能力；
	
	1
	组
	
	

	8
	
	定时器
	/
	1、 微电脑时控开关；
2、 工作电压AC220V，具备手动/自动切换功能，断电记忆保护不少于7天；
	
	1
	个
	
	

	9
	
	交流接触器
	/
	1、 线圈电压AC220V，额定电流不低于40A；
2、 触头数量为3常开主触头+1常开辅助触头+1常闭辅助触头；
	
	1
	个
	
	

	10
	
	接地防雷
	/
	1、采用不小于40×4 mm的热镀锌扁钢，将楼顶钢结构框架与大楼原有的避雷带（或防雷接地引下线）进行不少于两处可靠的电气连接；
	[bookmark: OLE_LINK1]
	1
	项
	
	

	11
	
	楼顶防水
	/
	1、 女儿墙或屋面的开孔（如预埋件、膨胀螺栓、管线穿孔处），都必须进行二次防水处理；
2、 4mm厚SBS改性沥青防水卷材，耐候密封胶密封；
	
	1
	项
	
	

	总计
	
	


四、保修与售后服务
本项目免费质保期为三年，在保修期内出现任何质量问题，由甲方负责通知乙方，乙方在接到甲方维修通知后1小时内响应，24小时内解决问题，特殊情况在 72 小时内无法修复的，乙方应更换新设备或提供代用设备。待设备维修完毕之后，再将备品备件返还给乙方，由此所发生的一切费用由乙方承担。保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。如乙方在保修期内拒绝履行保修义务或履行保修义务不能达到甲方要求的,甲方有权另行委托他人维修，费用由乙方双倍承担，保证金未缴或已退还的，甲方有向乙方追偿的权利。如果双方对设备损坏原因产生争议，任何一方有权请质量技术监督部门做出结论，双方同意根据机构结论分清责任，鉴定费用由责任方承担。
五、违约责任
1.乙方提供产品应为全新正品，符合国家相关质量标准、行业标准以及双方约定的特殊质量要求。如因质量问题导致甲方损失，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。
[bookmark: _Hlk195191729]2.乙方须在合同签订后30个日历天内完成本项目。若乙方不能按时供货及安装，每逾期一天，甲方从应付总款中扣除5‰作为违约金，总额不得超过合同金额的10%，拖延交付期限达7日历天以上的，甲方有权单方解除本合同并扣除履约保证金，并保留进一步追究乙方法律责任的权利。
六、履约保证金
本项目5000.00元投标保证金自动转为履约保证金。待项目验收合格后学校在30个工作日内将履约保证金一次性无息原路退还中标单位。（遇法定假期及学校寒暑假则最迟付款时间顺延）。中标单位因利润等原因弃标，履约保证金不予退还。
七、验收与付款：
甲方应当在乙方提交验收申请后30个工作日内组织相关人员进行验收，但因甲方不可归责的客观原因（包括不可抗力、法定假期、学校寒暑假或其他合理原因）导致无法按期验收的除外，甲方应及时书面通知乙方，双方协商顺延验收时间。乙方在验收合格后10个工作日内开具正式发票，收到乙方发票后30个工作日内甲方以转账方式向乙方支付合同总金额的97%，剩余3%待质保期结束后无违约、无质量问题或承担保修责任后一次性付清。（遇法定假期及学校寒暑假则最迟付款时间顺延）。
乙方在申请付款前，必须向甲方提供等额、合法、有效的增值税发票。如乙方未按时提供或提供的发票不符合国家规定及甲方要求，甲方有权拒绝或顺延付款，且不承担逾期付款的违约责任。
八、双方约定，因不可抗因素（如火灾、地震、雷击等）而造成的违约不扣除相关的违约金，不可抗力发生后，受影响方应在三日内书面通知对方，并提供权威机构证明文件。如甲方因不可抗力导致无法履行合义务，甲方不承担违约责任，双方应协商合理顺延履约期限或解除合同。
九、乙方对在履行本合同过程中知悉的甲方未公开信息、数据及资料负有严格保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露或用于本合同之外的用途。保密义务不因合同的解除、终止而失效。
十、合同生效后，双方不得随意解除合同。除本合同另有约定或法定情形外，单方违法解除合同的，应向对方支付货款总额20%作为违约金。
十一、因本合同产生的一切纠纷双方约定由甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
十二、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，双方签字盖章后具有同等法律效力。

甲方：芜湖学院                        乙方：    
单位名称（盖章）：                    单位名称（盖章）：
法定代表人或委托经办人：              法定代表人或委托经办人：刘汪
电话：                                电话：18956042771 
年   月   日                          年  月   日
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