芜湖学院奇瑞产教融合实践中心楼顶不锈钢围边发光字制作项目报价单
	序号
	
	项目名称
	规格尺寸（mm)
	材质工艺
	投标
品牌
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	楼顶不锈钢围边发光字
	楼顶钢架结构
	1、 西侧钢架结构
50400mm*6000mm
2、 北侧钢架结构
33600mm*6000mm
	1.工艺：50*50*3热镀锌方管焊接主立体钢架，40*40*3热镀锌方管焊接内部斜拉加固；
2.所有钢结构做双层除锈+防腐防锈处理；
3.1.5钢板预埋件，膨胀螺栓固定女儿墙，墙面施工面二次防水处理；
	
	504
	平方
	
	

	2
	
	不锈钢围边发光字
	1、 学校LOGO(西侧)
3500mm*3500mm
2、 学校LOGO(北侧)
2300mm*2300mm
3、奇瑞LOGO(西侧)
5900mm*2200mm
4、奇瑞LOGO(北侧)
3900mm*1500mm
5、西侧发光字
   2150mm*2000mm*14个
6、北侧发光字
   1500mm*1300mm*14个
7、圆点造型
  西侧直径80mm,北侧直径50mm
	1.工艺：1.2不锈钢折边字形，蓝色超透亚克力导光板雕刻，底板镀锌铁板；
2.LED光源，参考品牌：日上光电、未莱光电、瑞丰光电、四川蓝景、公牛标识照明等品牌，额定输入12V，额定功率1.8W；四眼外露LED光源模组（光色可选），四眼灯模块边到边间距合理且等距，分布均匀。具备良好的防水性能，晶元芯片须具有寿命长，衰减低，亮度高，色彩饱和度好，发光角度大，光色一致性等特点。（光源质保三年），夜间发蓝光。
	
	122
	平方
	
	

	3
	
	防水变压器
	/
	1、 功率400W，12V;
2、 输出电流：33.33A
3、 输出电压：12V
4、 防水等级：IP65
	
	60
	个
	
	

	4
	
	强电进线
	/
	1、规格型号：RVV-3×4 mm²
2、国标无氧铜芯线，具有阻燃、防潮、耐腐蚀特性；
	
	40
	米
	
	

	5
	
	低压主线
	/
	1、 规格型号：RVV-2×2.5 mm²
2、 国标无氧铜芯线，具有阻燃、防潮、耐腐蚀特性；
	
	90
	米
	
	

	6
	
	配管
	/
	1、 规格型号：金属软管（φ20）
2、 外露线路需穿管保护；
	
	100
	米
	
	

	7
	
	配电箱
	500×600×200 mm
	1、 不锈钢材质；
2、 防护等级不低于IP65，具备防雨、防尘、防腐蚀能力；
	
	1
	组
	
	

	8
	
	定时器
	/
	1、 微电脑时控开关；
2、 工作电压AC220V，具备手动/自动切换功能，断电记忆保护不少于7天；
	
	1
	个
	
	

	9
	
	交流接触器
	/
	1、 线圈电压AC220V，额定电流不低于40A；
2、 触头数量为3常开主触头+1常开辅助触头+1常闭辅助触头；
	
	1
	个
	
	

	10
	
	接地防雷
	/
	1、采用不小于40×4 mm的热镀锌扁钢，将楼顶钢结构框架与大楼原有的避雷带（或防雷接地引下线）进行不少于两处可靠的电气连接；
	[bookmark: OLE_LINK1]
	1
	项
	
	

	11
	
	楼顶防水
	/
	1、 女儿墙或屋面的开孔（如预埋件、膨胀螺栓、管线穿孔处），都必须进行二次防水处理；
2、 4mm厚SBS改性沥青防水卷材，耐候密封胶密封；
	
	1
	项
	
	

	总计
	
	


注：以上价格含采购、人工及安装、运输、税等一切费用。
本项目发光字为核心产品，LED光源参考品牌：日上光电、未莱光电、瑞丰光电、四川蓝景、公牛标识照明，投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌技术性能指标的其他品牌；采用其他品牌的应提供所报产品价值不低于或相当于参考品牌的证明材料（证明材料可以是相同规格参数的产品官方价格对比截图或正规线上平台价格对比截图或第三方价值评估报告），未提供的中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择，价格不予调整。

投标单位盖章：

[bookmark: _GoBack]联系方式：
参考效果图（具体字体中标单位制作前与校方确认，以书面确认为准）
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